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检  测  报  告
Test Report

苏方检（委）字第（2603107）号

	
委托单位：        盐城市国投环境技术股份有限公司        
项目名称：                     废水                    
检测类别：                    委托检测                   
报告日期：                    2026.03.23                  


江苏方露检测科技服务有限公司
Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检 测 报 告 说 明


1、 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
2、 由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。
3、 报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。
4、 未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。
5、 未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
6、 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
7、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
8、 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。



江苏方露检测科技服务有限公司
地  址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园S16栋四层（D）
邮  编：224000
电  话：0515-88318686
                     
传  真：0515-88818686

检 测 报 告
	受检单位
	名称
	盐城市国投环境技术股份有限公司
	联系人
	夏万玲

	
	地址
	盐城市大丰区大丰港石化新材料
产业园纬三路南
	联系方式
	15061605420

	样品类别
	废水
	采样人员
	刘成斌、耿安其

	采样日期
	2026年02月27日
	分析日期
	2026年02月27日
-03月05日

	检测目的
	委托检测

	参考依据
	/

	附注
	无

	结论
	检测结果见第2-6页

	

















编制（吕  欣）：           	

[bookmark: _GoBack]  一审（张玉芳）：                                       检测报告专用章

  二审（汪  磊）：           
                            
签发（王  芳）：                                   签发日期：   年   月   日


废 水 检 测 结 果
	检测点位
	污水排口DW001

	样品编号
	2602047
FS124002
	2602047
FS124004
	2602047
FS124006
	2602047
FS124008

	采样时间
	2026.02.27
10：48
	2026.02.27
12：48
	2026.02.27
14：49
	2026.02.27
16：49

	样品状态
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜

	检测项目
	单位
	结果

	pH值
	无量纲
	7.7
	7.8
	7.8
	7.7

	化学需氧量
	mg/L
	214
	208
	216
	221

	悬浮物
	mg/L
	12
	10
	11
	12

	氨氮
	mg/L
	0.558
	0.652
	0.548
	0.620

	总氮
	mg/L
	10.9
	10.3
	11.8
	12.3

	总磷
	mg/L
	0.33
	0.37
	0.32
	0.34

	石油类
	mg/L
	0.21
	0.54
	0.66
	0.60

	五日生化需氧量（生化需氧量）
	mg/L
	53.4
	51.7
	54.2
	54.4

	全盐量
	mg/L
	906
	905
	886
	832
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	备注
	无


废 水 检 测 结 果
	检测点位
	雨水排口DW003

	样品编号
	2602047
FS124001
	2602047
FS124003
	2602047
FS124005
	2602047
FS124007

	采样时间
	2026.02.27
10：35
	2026.02.27
12：37
	2026.02.27
14：37
	2026.02.27
16：36

	样品状态
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜
	浅黄、微浊、
无臭、无油膜

	检测项目
	单位
	结果

	pH值
	无量纲
	7.7
	7.7
	7.8
	7.7

	化学需氧量
	mg/L
	60
	64
	58
	67

	悬浮物
	mg/L
	13
	13
	14
	15
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	备注
	无


检 测 报 告
测点示意图
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检 测 报 告
主要检测依据
	类别
	检测项目
	检测依据
	检出限

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 
HJ 828-2017
	4mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 
GB/T 11893-1989
	0.01mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	五日生化需氧量（生化需氧量）
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	全盐量
	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024
	25mg/L
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检 测 报 告
主要检测设备信息
	序号
	编  号
	名  称
	型  号
	检定/校准有效期

	1
	fljc-255
	便携式pH计
	PHBJ-260F
	2027.02.03

	2
	fljc-219
	紫外可见分光光度计
	T6 新世纪
	2026.06.23

	3
	fljc-111
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	2026.06.24

	4
	fljc-024
	电子天平
	ML104T
	2026.06.23

	5
	fljc-246
	标准COD消解器
	MX-100
	/

	6
	fljc-318
	溶解氧测定仪
	4010-1W
	2026.11.20

	7
	fljc-379
	生化培养箱
	LRH-150
	2026.06.10

	8
	fljc-003
	红外测油仪
	OIL460
	2026.06.23
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	备注：无



附件1：质量控制结果统计表
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江苏方露检测科技服务有限公司                      盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园S16栋四层（D）
附件1
质量控制结果统计表
	序号
	检测项目
	样品类别
	样品数  （个）
	全程序空白
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准样品/质控样品
	合格率%

	
	
	
	
	检查数
	合格数
	现场平行
	室内平行
	空白加标
	样品加标
	
	

	
	
	
	
	
	
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检测值(mg/L)
	标准值
(mg/L)
	

	1
	pH值
	废水
	8
	/
	/
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.94、6.93
（无量纲）
	6.921±0.05（无量纲）
	100

	2
	化学需氧量
	
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	150
	150±2%
	100

	3
	悬浮物
	
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	氨氮
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	95.5
	1
	0.982
	1.00±10%
	100

	5
	总氮
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	94.0
	1
	4.89
	5.00±10%
	100

	6
	总磷
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	91.2
	1
	0.20
	0.20±10%
	100

	7
	石油类
	
	4
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	8
	五日生化需氧量（生化需氧量）
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	191
	180-230
	100

	9
	全盐量
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.03×103
	1000±10%
	100
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